 (
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH
 
(
VẬT LIỆU: COMPOSITE
 HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG
)
Hệ thống bao gồm:
Bể xử lý 3 ngăn kích thước (rộ
ng 1,0
m x dài 2
,0m x sâu 1,0
m), tường dày 10cm; lót đáy dày 10cm; đúc nắp dày 5cm, ngăn số 1 có thể tích gấp đôi hai ngăn còn lại.
Bể lọc kích thước (50cm x 50cm x 50cm)
 chứa vật liệu lọc (gạch cháy, than, cát, sỏi) hoặc ống lọc được gia công sẵn.
Bể chứa nước đầu ra kích thước (rộng 
0,8m x sâu 0,8
m)
)
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I. 
Chú thích:
 
1. Bể xử
 lý
 ngăn, thể
 tích 1,0-1,5
 m
3
;
2. Đường thu gom nước thải (nước rửa thực phẩm, nước rửa chén bát, tắm giặt..) được thu gom thành một đường riêng chảy vào ngăn số 2 của bể xử lý. Trước khi vào ngăn số 2 phải qua hố lắng tránh cặn, rác chảy vào bể xử lý;
3. Đường thu gom Nước thải từ bồn cầu (biogas) được làm đường thu gom riêng chảy vào ngăn số 1 của bể xử lý;
4. Hố lắng cặn kích thước (
0,5m x 0,5m x 0,5m), có lưới chắn rác tại đầu ra của hố trước khi chảy vào bể;
5. Ống đổ chế phẩm sinh học và hút bùn
6. Ống thông khí
7. 
Ốn
g
 lọc
 
hấp phụ các chất cặn, tẩy rửa còn sót lại sau quá trình xử lý trong bể
8. Bể chứa nước đầu: lưu giữ nước phục vụ lấy nước tưới tiêu, có van khóa để giữ hoặc xả nước.
(có thể xả ra mương thoát nước khu dân cư nếu không có nhu cầu tưới cây)
Lưu ý: 
- C
ác ống đầu vào đầu ra có kích thước tối thiểu là fi90
, ống đầu vào cách đáy tối thiểu 30 cm
- Ố
ng thông khí fi27
II. Cách sử dụng hệ thống 
và chế phẩm sinh học
 xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt là nước bồn vệ sinh tự hoại, nước thải từ dọn rửa chuồng nuôi sẽ vào 
ngăn 
1 được 
xử lý 
bằng ch
ế phẩm vi sinh
.
 Tại ngăn này đổ 2 gói chế phẩm sinh học Hatimic(400g) cho lần đầu tiên.
Chế phẩm được bổ sung vào ngăn xử lý số 1 theo định kỳ mỗi tuần với lượng 
1 gói 
200g/2tuần. 
để bảo đảm lượng vi sinh vật xử lý chất thải hữu cơ trong nước thải, giúp hệ thống  xử lý nước thải một cách hiệu quả nhất.
Bổ sung chế phẩm vào bể chứa nước đầu ra với lượng 100g/15 ngày
)
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